浈江区基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置

软件项目需求表

分类	内容	单位	数量
前置服务器	1． 服务器：华为200Taishan2280 2U机架式服务器，配置上架所需可抽拉动态滑轨；

2． CPU: 鲲鹏920 24核 2.6GHZ*2；

3． 内存：4*32GB DDR4；

4． 存储空间：960G SSD*2；

5． RAID 卡: 9440RAID卡*1，支持 RAID 0、1、10、5；

6． 网络配置：四口千兆；

7． 电源：900W*2；	台	1
CA证书	单位数字证书，用于标识医疗机构网络身份，5年有效期，含智能密码钥匙Ukey 1个	个	1
省基卫系统接口对接服务	依据《国家传染病智能监测预警前置软件数据集成和API接口规范（试行）》要求的采集内容、时效等进行改造对接。

接口开发与对接

数据推送接口：将基卫系统的数据，按照对接标准实时/定时推送至前置软件。

状态反馈接口： 接收前置软件处理失败的回调信息，并在本地进行日志记录。

数据治理与映射：按照接口规范，将业务字段映射为标准字段，确保上传数据符合规范。

联调与测试：提供现场或远程联调服务，协助与前置软件部署实施方完成连通性测试。	项	1
前置软件运行及维护	前置软件运行环境配置、部署、培训、应用、转正及运维服务。	项	1